**ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ**

**ДЛЯ ЛИЦ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА**

Индивидуальные баллонные установки - технологическое устройство, включающее до двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газопотребления (баллоны для сжиженного газа, регулятор давления, сертифицированный гибкий шланг, газоиспользующее оборудование).

**УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА!**

**БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, АККУРАТНЫ И ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ**!

Сжиженный газ взрыво - и пожароопасен Пропан – бутановая смесь тяжелее воздуха и скапливается в подвалах, ямах, углублениях и других непроветриваемых местах. Одна случайная искра может привести к трагедии.

**ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

На улице баллоны размещайте в специальном металлическом шкафу вдали от оконных и дверных проемов и [канализационных](http://www.pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/) колодцев (не менее 0,5 метров от оконных проемов и 1,0 от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 метров от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей). Обязательно используйте регулятор давления – газ в баллоне находится под высоким давлением. Заполняйте баллоны газом только на специализированных пунктах наполнения. Баллоны могут быть произведены только на специализированном предприятии. На верхней сферической части баллона обязательно должны быть выбиты и отчетливо видны данные изготовителя: [товарный знак](http://pandia.ru/text/category/znak_tovarnij/), номер баллона, масса порожнего баллона, вместимость, пробное гидравлическое давление, рабочее давление, клеймо ОТК, дата изготовления и год следующего освидетельствования. Регулярно проводите освидетельствование баллонов. Отметка об освидетельствовании находится на баллоне в виде клейма. Ни в коем случае не пропускайте последующие освидетельствования. Храните и перемещайте баллоны только с навернутой заглушкой и защитным колпаком.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Подвергать баллоны воздействию солнечного света и иного теплового воздействия Располагать баллоны в помещениях с источником огня, отогревать с помощью огня и электроприборов. Хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, балконах, лоджиях, подвалах, цокольных этажах, в помещениях без естественного освещения. Пользоваться неисправными баллонами, самостоятельно производить их ремонт. Самостоятельно осуществлять монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок. Стравливать газ из баллона вблизи жилых зданий и производственных помещений.

**ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА!**

**ЗАПРЕЩЕНО**:

Зажигать огонь, курить Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками.

**НЕОБХОДИМО:**

Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними Открыть все окна и двери, проветрить помещения Вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (с мобильных телефонов по номеру 104) Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны